**长汀职专人脸识别闸机（四通道）采购项目询价招标文件**

经我校校务会集体研究决定，现总务处就我校人脸识别闸机（四通道）采购项目进行询价招标，现接受合格的投标人提交密封投标。有关事项如下：
**一、招标项目的概况**

（一）项目名称：长汀职专人脸识别闸机（四通道）采购项目；

（二）用途：人脸识别闸机能使校园生活更加便捷，工作和学习环境更加高效，师生学习、工作和生活更安全。

（三）数量：1批；

（四）技术要求：详见附表；

（五）投标人应对项目所有内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

**二、合格投标人条件**

（一）投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

（二）投标人须具有与所投产品相应的生产及经营范围。

三、**供应商需提供包含但不限于以下材料：**

（一）投标人的身份证或委托人的身份证及委托书（提供复印件）；

（二）《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一复印件。个体工商户只需提供负责人身份证明、《营业执照》、《税务登记证》；

（三）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，根据采购需求详细列明；

（四）提供近3年内的单位业绩证明文件（如有）；

（五）提供服务质量保障性承诺，并有可落实的具体方案。

以上资料应与“长汀职专人脸识别闸机（四通道）采购项目投标报价表” 装订成册均加盖公章（材料准备一正二副）。

**四、评标原则：**

（一）评标按采购要求和条件进行；

（二）由校方组织评审专家对投标人的报价、技术或业务水平、履约能力、售后服务等因素进行综合评分。如果至投标人递交文件截止时间只有2家响应，采取竞争性谈判方式定标；如最终响应的投标人只有一家，则采取单一来源谈判方式确定中标候选人。

**五、报价要求［预算价为肆万玖仟元整(¥49000.00元）］**

（一）报价按综合价格计算，应包括人工、材料、运输费、机械费、管理费、利润及税金；

（二）报价范围以投标方提供内容为准。

**六、投标保证金及履约保证金**

（一）投标保证金人民币叁仟元整（3000元整），应于2020年6月24日上午10：00前以现金方式密封盖章；

（二）正式确定中标后，未中标者的投标保证金及以无息方式退还，中标者的投标保证金自动转为履约保证金。

**七、验收要求** 中标商须参与现场验收。

**八、售后要求** 保修期一年内造成的质量问题，实行免费维修或更换零件。

**九、付款方式**

项目付款方式为分期支付的，按以下方式执行：产品验收合格后使用甲方付给乙方成交金额的95％，剩余5％至六个月后一次付清。

**十、本公告公示时间：**2020年6月18日至2020年6月23日。

**十一、本次招标截止投标日期：**2020年6月23日18：00，请将投标资料密封按时送达本单位总务处修老师处，逾期将不再办理。

**十二、采购会时间：**2020年6月24日10：00，采购会地点：长汀职专主楼三楼会议室。每家供应商限1-2人携带身份证原件及健康码参加采购会，并配合工作人员安排，做好个人防护（如佩戴口罩等）。

**地 址：**福建省长汀县汀州镇江滨中路41号

**负责人：**修老师（18006972661）**联系人：**俞老师（18959006180）

总务处

2020年6月17日

**附件1：**

**长汀职专人脸识别闸机（四通道）采购项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物品名 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 有无偏离 |
| 1 | 人脸识别机 | 显示 :显示屏 7英寸IPS全视角LCD屏 分辨率 ≧1024 × 600 RGB摄像机 :图像传感器 1/2.7"逐行扫描CMOS 分辨率≧ 1920 × 1080 视场角 90° 焦距约3.6 mm 光圈 F2.2 白平衡 支持 曝光 支持 图像增强 宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪 接口 :串行通讯接口 1路RS-232 继电器输出 1路开门信号输出 韦根输出 1路韦根26/34 复位接口 线缆端Reset按键 网络接口 1路RJ45 100M以太网口 功能 ：人脸检测 同时检测跟踪5个人以上 识别模式 人脸识别准确率 ≧99.99% 人脸容量 不得少于20000张人脸照片 陌生人检测 支持 识别距离配置 支持 UI界面配置 支持 远程升级 支持 部署方式 公网、局域网 系统参数 :操作系统 Android CPU 4核，1.8GHz以上 存储容量 内存≧2GB，存储≧8GB 常规参数： 防护等级 IP54 电源 DC 12 V/2A 工作温度 -10 ℃～50 ℃ 工作湿度 10%～90% 功耗 ≤15 W 设备尺寸 约φ114 mm × 562 mm | 台 | 8 | 　 | 　 | 　 |
| 2 | 单机芯闸机 | 开闸时间：≦0.3s  | 台 | 2 | 　 | 　 | 　 |
| 通行速度：不得少于35人 /分 |
| 电压输入：220V,50HZ  |
| 马达电压：约24V  |
| 功率：≤30W |
| 信号接入：12V电平信号或脉宽>100ms 长约1400mm 宽约280mm高约1000mm |
| 3 | 双机芯闸机 | 开闸时间：≦0.3s  | 台 | 3 | 　 | 　 | 　 |
| 通行速度：不得少于35人 /分 |
| 电压输入：220V,50HZ  |
| 马达电压：约24V  |
| 功率：≤30w |
| 信号接入：12V电平信号或脉宽>100ms 长 约1400mm |
| 宽 约280mm |
| 高 约1000mm |
| 4 | 校E通平台 | 1.学生进出校园通过图片形式发送给指定的手机，如家长通过公众号查看学生进出校园照片； | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2.支持一个用户具有多角色，即同时是老师和家长，或者是多个学生家长时，使用一个账户而无须在不同账号之间切换登录； |
| 3.支持平台分级管理，即学校管理员、部门管理员、班级管理员等，分别具有不同范围和级别的管理权限； |
| 4.支持按不同级别范围，统计并输出详细的应用报表； |
| 5.根据需求设置高级管理员、管理员、学校领导、各年级负责人、各学科负责人、学生、班主任、家长等相关权限、专属应用等； |
| 6.支持定向（特定年级或班级）发布； |
| 7.支持发布文字、图片格式内容； |
| 8.支持公告内容图文混排； |
| 9.支持学生到校离校人脸识别签到并向家长推送考勤结果。 |
| 5 | 信息查询终端机管理软件PC端 | 1.支持一个用户具有多角色，即同时是老师和家长，或者是多个学生家长时，使用一个账户而无须在不同账号之间切换登录； | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2.支持平台分级管理，即学校管理员、部门管理员、班级管理员等，分别具有不同范围和级别的管理权限； |
| 3.支持按不同级别范围，统计并输出详细的应用报表； |
| 4.根据需求设置高级管理员、管理员、学校领导、各年级负责人、各学科负责人、学生、班主任、家长等相关权限、专属应用等； |
| 5.支持定向（特定年级或班级）发布； |
| 6.支持发布文字、图片格式内容； |
| 7.支持公告内容图文混排； |
| 8.支持学生到校离校人脸识别签到并向家长推送考勤结果。 |
| 6 | 手机端微信公众号查询端 | 1.根据学校自行设定到校离校时间，时间点到了平台自动统计学生到校情况给班主任发送信息，班主任通过手机微信公众号查看学生考勤情况； | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2.家长通过微信公众号查看学生到校离校情况，学校发布的通知、作业； |
| 3.家长通过微信公众号在线请假、审批； |
| 4.教师通过微信公众号发布通知、作业，可以以文字和图片的形式； |
| 5.系统会自动向食堂管理员的微信上发布到校学生数，以便于配餐。 |
| 7 | 　访客管理系统　　　　　 | 1.刷身份证自动读取信息；  | 套 | 1 | 　 | 　 | 　 |
| 2.现场拍照人像采集进行人证比对；  |
| 3.来访人身份证、电话、车牌等信息登记；  |
| 4.被访人职位等信息登记；  |
| 5.打印带有访客照片的访客单； |
| 6.当日访客人数、访客离开人数、未离开人数；  |
| 7.访客离开/未离开记录区别显示 ；  |
| 8.显示离开未登记； |
| 9.读取身份证离开登记； |
| 10.手动离开登记。 |
| **合计** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**※中标方须对项目4、5、6、7进行现场演示。**

联系人：

 联系电话：

供货商名称（盖章）：

**附件2：**

**疫情防控期间参加招投标活动承诺书**

福建省长汀职业中专学校：

我司人员 身份证号：

作为我司投标人代表，前往贵单位参加 长汀职专人脸识别闸机（四通道）采购项目 开标活动。

按照党中央、国务院防控工作部署，根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国传染病防治法》和重大突发公共卫生事件一级响应机制的有关规定，结合省、市、县有关做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的有关文件精神，我司作出郑重承诺如下：

1.现场参与开标的工作人员健康状况良好，没有新型冠状病毒肺炎患病史、接触史和隔离史。

2.按照《福建省财政厅关于做好疫情防控期间政府釆购有关工作的通知》要求，主动配合长汀职业中专学校的开标工作。

3.如在开标结束后，有发热、咳嗽等疑似新型冠状病毒肺炎的情况，及时主动向福建省长汀职业中专学校通报。

以上承诺事项若不能履行到位，愿承担相应的法律责任。

投标单位（盖公章）

承诺人(签字)：

承诺时间

**请仔细阅读以下内容：**

一、有下列情况之一者，本单位将不对贵司进行招标

1.投标文件、签字及印章不全；

2.未按要求格式填写或字迹模糊、辨认不清；

3.文件为传真件；

4.供应商之间有恶意或虚假要约行为；

5.文件失实。

二、对于本次活动，本单位特作如下声明：

1.本单位保留此次活动解释权；

2.贵公司交于本单位的所有文件将不予归还；

3.本单位的承诺将采用合同书的形式，双方签字盖章时生效；

4.本次招标为同方案下的一次性报价，请务必填写最优价。